Spis treści

[Wstęp 2](#_Toc492808935)

[1. Rozdział I 2](#_Toc492808936)

[1.1. Safety case – definicja i struktura 2](#_Toc492808937)

[1.2. Wnioskowanie o bezpieczeństwie w cyklu życia systemu 2](#_Toc492808938)

[1.3. Elektroniczne systemy wspomagające kierowcę podczas jazdy samochodem. 2](#_Toc492808939)

[2. Rozdział II. System ABS w samochodach osobowych. 2](#_Toc492808940)

[2.1. Charakterystyka ogólna i wymagania 2](#_Toc492808941)

[2.2. Działanie i budowa 3](#_Toc492808942)

[2.3. Dowód bezpieczeństwa. 4](#_Toc492808943)

[3. Rozdział III 4](#_Toc492808944)

[3.1. Brak propozycji 4](#_Toc492808945)

[3.2. Brak propozycji 4](#_Toc492808946)

[3.3. Brak propozycji 4](#_Toc492808947)

[Zakończenie 4](#_Toc492808948)

# Wstęp

# Rozdział I

## Safety case – definicja i struktura

## Wnioskowanie o bezpieczeństwie w cyklu życia systemu

## Elektroniczne systemy wspomagające kierowcę podczas jazdy samochodem.

# Rozdział II. System ABS w samochodach osobowych.

## Charakterystyka ogólna

Jednym z najstarszych systemów elektronicznych, stosowanych w pojazdach osobowych od początku lat 90. jest system Anti-Lock Breaking System (ABS). Dziś, ten system, w coraz „gęstszym” ruchu drogowym nieodzownym, elementem układu hamulcowego niemal wszystkich pojazdów kołowych poruszających się na drogach całego świata. ABS zalicza się do grupy systemów *Advanced Vehical Control Systems* lub *Automated Highway Systems*.

Głównym zadaniem tego układu jest zapobieganie blokowaniu kół, w przypadku konieczności wykonania nagłego manewru hamowania, spowodowanego niebezpieczną sytuacja na drodze. Zapewnienie ruchu kół, eliminuje zagrożenie utraty kontroli przez kierowcę nad pojazdem. Kierowca może w ten sposób np. bezpiecznie ominąć przeszkodę, która zmusiła go do gwałtownego hamowania. System ABS nie jest w stanie sam bezpośrednio skrócić drogi hamowania pojazdu, ponieważ jest to zależne m.in. od czynników takich jak: umiejętności kierowcy, oraz warunki zewnętrzne. Niemniej jednak samochód wyposażony w system ABS podczas hamowania nie jest narażony na zjawiska występujące bezpośrednio po zablokowaniu kół takie jak wirowanie lub ściąganie w bok. Nagłe, ale w pełni kontrolowane hamowanie zwiększa szanse na uniknięcie kolizji w ruchu drogowym[[1]](#footnote-1).

Zastosowanie systemu ABS w samochodach osobowych zmniejszyło liczbę zderzeń czołowych o 35% na mokrej nawierzchni i 9% na nawierzchni suchej.

Tylko 24% kierowców samochodów wyposażonych w system ABS i aż 58% kierowców samochodów bez tego systemu, nie było w stanie utrzymać toru jazdy po zahamowaniu.[[2]](#footnote-2).

Samochody bez ABS po zahamowaniu kontynuują jazdę w kierunku zależnym od ich osi wzdłużnej. Wszelkie próby zmiany toru jazdy mogą okazać się nieskuteczne ze względu na to iż zablokowane koła ulegają poślizgowi przez co samochód porusza się w niekontrolowany sposób. Pojazd narażony jest na wypadnięcie z drogi lub uderzenie w przeszkodę, która spowodowała zapoczątkowanie manewru hamowania przez kierowcę[[3]](#footnote-3).



Rys. 1. Droga hamowania pojazdu z / bez ABS (http://zssplus.pl/prace\_dyplomowe/prace\_dyplom/Teves/praca\_3\_1\_teves.htm).

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym w Polsce od lipca 2006 roku wyposażenie pojazdów drogowych w system ABS jest wymagane. Rosnące wymagania w zakresie wsparcia kierowcy podczas prowadzenia pojazdu, zmieniająca się dynamika ruchu drogowego, stan dróg, zmienne warunki pogodowe wzmogły konieczność permanentnego rozwijania elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Koncepcja systemu ABS jest więc podstawą dla rozwoju innych systemów bezpieczeństwa w pojazdach drogowych m.in. ESP – elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, ASR – system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania w warunkach zróżnicowanej przyczepności podłoża[[4]](#footnote-4).

## Budowa i działanie

Zatrzymanie i ruch pojazdu kołowego nie byłby możliwy w sytuacji braku przyczepności kół do podłoża. Przyczepność zależna jest od czynników takich jak:

* rodzaj i stan stykających się powierzchni
* siły nacisku koła na powierzchnię drogi po której się porusza
* temperatury stykających się powierzchni (wyższa temperatura ogumienia pozwala na uzyskanie lepszej przyczepności koła do podłoża)

Większa przyczepność wpływa na przeniesienie wyższego:

* momentu napędowego
* momentu hamowania
* momentu skręcania

Długość drogi hamowania pojazdu zależna jest od: współczynnika przyczepności pomiędzy kołem a nawierzchnią drogi oraz skuteczności układu hamulcowego dostępnego na wyposażeniu samochodu.

## Wymagania i dowód bezpieczeństwa.

Elektroniczne systemy wsparcia kierowcy maja za zadanie podnieść poziomu jego bezpieczeństwa, w nagłych i nie przewidzianych sytuacjach na drodze. ABS jako system wspierający działanie układu hamulcowego, który jest kluczowym układem pojazdu samochodowego, musi być systemem bezpiecznym. Oznacza to, że usterka systemu ABS, nie może być równoznaczna, z awarią działania układu hamulcowego, a wiec pozbawieniem kierowcy możliwości zatrzymania pojazdu. Kierowca powinien być w stanie rozpocząć akcję hamowania niezależnie od tego czy system ABS pracuje prawidłowo. Zatrzymanie pojazdu nadal powinno być możliwe przy użyciu układu hamulcowego bez wsparcia elektronicznego, nawet jeśli wzrasta ryzyko zablokowania kół i w efekcie poślizgu, utraty kontroli nad pojazdem w sytuacji krytycznej. Określenie poziomu bezpieczeństwa jest możliwe poprzez zapewnienie, że system spełniania stawiane przed nim wymagania, w określonym kontekście użycia.

Główne wymagania postawione przed systemem ABS to:

* Oczekiwane jest aby włączenie systemu następowało po odebraniu sygnału z czujnika naciśnięcia pedału hamulca.
* Przy każdym uruchomieniu silnika pojazdu wymagana jest kontrola gotowości systemu do działania. W tym celu system wykona diagnostyczną procedurę testową, która sprawdzi czy nie zostały znalezione błędy blokujące jego poprawne działanie.
* Każde zdarzenie, w którym system odbierze sygnał o włączeniu hamulców zainicjuje uruchomienie podstawowej procedury testowej, której zadaniem będzie sprawdzenie czy system działa prawidłowo.
* Wykrycie błędów przez wcześniejsze procedury diagnostyczne spowoduje wykonanie metody wyłączenia systemu ABS. Układ hamulcowy nadal będzie sprawny jednak hamowanie odbywać się będzie bez wsparcia elektronicznego.
* Wymagane jest aby system ABS przesyłał informacje dotyczące wykrytych błędów do pamięci komputera pokładowego samochodu, skąd będzie możliwe ich odczytanie przez personel podejmujący czynności naprawcze.
* Wysłanie informacji o awarii systemu ABS do komputera pokładowego samochodu spowoduje zapalenie sygnału ostrzegawczego na konsoli kierowcy. Spełnienie tego wymogu jest kluczowe w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa kierującemu pojazdem, który wiedząc o awarii, może odpowiednio wcześniej zwrócić się do autoryzowanego serwisu, w celu dokonania czynności naprawczych.
* System będzie umożliwiał wykonanie procedury restartującej po wykonaniu czynności naprawczych przez wykwalifikowany personel serwisowy. Procedura ta, usunie status awarii w systemie, do czasu zakończenia najbliższego testu diagnostycznego, np. po uruchomieniu silnika, po którym system ABS wyśle informacje do komputera pokładowego o gotowości do pracy lub awarii jeśli błędy nadal występują.
* System ABS będzie w stanie odbierać sygnały z czujników pomiaru prędkości obrotowej dla każdego z kół.
* System będzie przeciwdziałał blokowaniu kół w oparciu o zaimplementowany algorytm służący do interpretacji odczytanych pomiarów z czujników prędkości obrotowej. Umożliwi to wcześniejsze wykrycie kół które mogą zostać zablokowane. Analiza danych odbywać się będzie na zasadzie pomiaru czy zmierzona wartość prędkości obrotowej koła zbliża się do zakładanej wartości progowej w systemie powyżej której, system zakwalifikuje koło jako potencjalnie zablokowane.
* Możliwe będzie sterowanie przez system ABS układem elektrozaworów odpowiadających za zmniejszanie lub zwiększanie ciśnienia w zaciskach hamulcowych kół, które mogą zostać zablokowane.
* System będzie reagował dynamicznie w zależności od wyników permanentnego pomiaru prędkości obrotowej dla każdego z kół[[5]](#footnote-5).

Wykazanie że system ABS jest bezpieczny wymaga udowodnienia że każdy z wyżej wymienionych wymogów został spełniony. Graficzną reprezentacją wnioskowania o bezpieczeństwie systemu ABS jest dowód bezpieczeństwa (*Safety Case*).

# Rozdział III

## Brak propozycji

## Brak propozycji

## Brak propozycji

# Zakończenie

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/ABS\_(motoryzacja) [↑](#footnote-ref-1)
2. http://brainonboard.ca/safety\_features/active\_safety\_features\_abs.php [↑](#footnote-ref-2)
3. http://zssplus.pl/prace\_dyplomowe/prace\_dyplom/Teves/praca\_3\_1\_teves.htm [↑](#footnote-ref-3)
4. http://akademia.autoswiat.pl/baza-wiedzy/systemy-elektroniczne-abs-esp-asr-poznaj-alfabet-bezpieczenstwa/ [↑](#footnote-ref-4)
5. http://www.cse.msu.edu/~cse470/F01/Projects/ABS/ABS4/web/do-requirements/do-requirements.html (rozdz. Requiremenets) [↑](#footnote-ref-5)